K:\Cedzyna\socjal 22.07.16.dwg,Model,2016-07-29 08:03:21,Wojciech Adamus,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 820.00 MM),1:50,
K:\Cedzyna\socjal 22.07.16.dwg,Model,2016-07-29 08:05:32,Wojciech Adamus,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 820.00 MM),1:50,
K:\Cedzyna\socjal 22.07.16.dwg,Model,2016-07-29 08:12:26,Wojciech Adamus,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 1120.00 mm),1:50,
K:\Cedzyna\socjal 22.07.16.dwg,Model,2016-07-29 08:18:52,Wojciech Adamus,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 1120.00 mm),1:50,
H:\Cedzyna\Wydanie_11_11_2016\Rysunki\wersja edytowalna\K-PB-02_rzut szalunkowy i zbrojeniowy stropodachu.dwg,Model,2016-11-08 20:08:42,Wojtek,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 820.00 MM),1:50,
H:\Cedzyna\Wydanie_11_11_2016\Rysunki\wersja edytowalna\K-PB-03_Nadproża, wieńce, trzpienie - rys.zbroj.dwg,Model,2016-11-08 20:09:53,Wojtek,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 820.00 MM),1:50,
H:\Cedzyna\Wydanie_11_11_2016\Rysunki\wersja edytowalna\K-PB-04_ściana osłonowa.dwg,Model,2016-11-08 20:15:08,Wojtek,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 820.00 MM),1:50,
H:\Cedzyna\Wydanie_11_11_2016\Rysunki\wersja edytowalna\K-PB-05_kładka - stan istniejący.dwg,Model,2016-11-08 20:16:11,Wojtek,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1120.00 MM),1:50,
H:\Cedzyna\Wydanie_11_11_2016\Rysunki\wersja edytowalna\K-PB-06_kładka - stan projektowany.dwg,Model,2016-11-08 20:17:08,Wojtek,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1120.00 MM),1:50,
