**O.271.412.2019 Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Gminnego w Cedzynie**

**Załącznik nr 10 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ V**

**Dostawa placu zabaw**

**TERMIN DOSTAWY: 3 miesiące od daty podpisania umowy.**

|  |
| --- |
| 1.104 Zakup wyposażenia placu zabaw komplet |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis | Opis | j.m. | Ilość | Przykład służący wyłącznie wyjaśnieniu jakiego rodzaju produktu oczekuje Zamawiający | Cena jednostkowa brutto | Razem wartość brutto |  |  |
|  | Zakup wyposażenia Placu zabaw **Poz. 1.104****Zestaw domek zabawowy- drewniany Cedrowy ze zjeżdżalnią****Huśtawka równoważna****Huśtawka podwójna****Karuzela tarczowa****Karuzela krzyżowa**  | 1. Zestaw zabawowy o wymiarach (M): 6.00m x 5.00m x 3.80h Zestaw złożony z: 3 huśtawek pojedynczych, Zjeżdżalni, Drabinki, Domku, Piaskownicy, Ścianki wspinaczkowej, Tunel, Ławka. Składający się: - Falista zjeżdżalnia o długości 3m - 3 huśtawki łańcuchowe Gumowe siedzisko kubełkowe z metalowym wkładem bez łańcucha, wykonane z trwałej gumy, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, huśtawka przeznaczona przede wszystkim do użytku zewnętrznego, Siedzisko spełnia normy bezpieczeństwa stawiane produktom przeznaczonym na publiczne place zabaw, w zestawie 4 śruby M8 - Domek z okienkami - Ścianka wspinaczkowa - Miejsce pod piaskownica - Balkonik - Małpi szlak - Podest na wysokości 1.60m - Duży taras - Drewno cedrowe impregnowane - Dla dzieci od 3 lat
2. Huśtawka równoważna – 1 szt. Konstrukcja wykonana z drewna lub ze stali. Belka ruchoma posadowiona na ułożyskowanym stelażu.
3. Huśtawka podwójna – 1 szt. Konstrukcja wykonana z drewna (dopuszcza się drewno rdzeniowe) lub ze stali. Siedzisko gumowane proste. Wszystkie łączniki, łby śrub, nakrętki, mają być pochowane. Możliwość montażu bezpośrednio w podłożu lub na kotwach.
4. Karuzela tarczowa – 1 szt. Średnica min. 150 cm  z siedziskami. Podłoga aluminiowa ryflowana, mechanizm łożyskowy obrotowy, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane metodą proszkową.
5. Karuzela krzyżowa średnica 2 m – 1 szt.  Konstrukcja ze stali nierdzewnej, cynkowanie proszkowe, malowanie proszkowe, siedziska z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Kotwienie zabetonowane 70 cm w gruncie
 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Uwaga

Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzające spełnianie polskich i europejskich norm), świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy, montażu wyposażenia do obiektu wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).