**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakup dostawa i montaż wiat przystankowych w 2025 r. - 3 komplety.

Komplet obejmuje: wiatę z siedziskiem, kosz metalowy w kolorze wiaty, ramka na rozkład jazdy formatu A3.

Miejsce montażu:

1. Radlin przy DK74 w km 92+900 na wysokości działki nr ewid. 947/2.

2. Krajno Parcele przy drodze powiatowej nr 1309T na wysokości posesji 1A .

3. Cedzyna ul. Kielcka na wysokości działki nr ewid. 132/38 i 131/4.

Zakup i dostawa wiaty przystankowej o wymiarach:

1. Radlin :

Szerokość mierzona po zewnętrznym obrysie ścian 321 cm x 128 cm, wysokość bez dachu 200-225 cm dopuszcza się różnię tych wymiarów w granicach ± 15 cm. Dach nie może wystawać po montażu poza obrys ścian więcej niż 20 cm od strony jezdni.

1. Krajno -Parcele:

Szerokość mierzona po zewnętrznym obrysie ścian 250 cm x 100 cm, wysokość bez dachu 205 cm dopuszcza się tolerancję tych wymiarów granicach ± 15 cm. Dach nie może wystawać po montażu poza obrys ścian więcej niż 20 cm od strony jezdni.

1. Cedzyna:

Szerokość mierzona po zewnętrznym obrysie ścian 250 cm x 100 cm, wysokość bez dachu 205 cm dopuszcza się tolerancję tych wymiarów granicach ± 15 cm. Dach nie może wystawać po montażu poza obrys ścian więcej niż 20 cm od strony jezdni.

Pozostałe cechy wiat:

- Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych,

- Stelaż lakierowany proszkowo,

- Dach z blachy malowanej dwustronnie,

- Wypełnienie ścian wiaty: boki do połowy (dół) blacha dwustronnie malowana,

- Wypełnienie ścian wiaty: tył na całej wysokości blacha dwustronnie malowana,

- Wypełnienie ścian wiaty: boki (góra) poliwęglan komorowy przezroczysty o grubości min. 8 mm,

- ławka drewniana na całej długości tylnej ścianie wiaty z oparciem z profili stalowych.

- kotwy lub fundamenty niezbędne do stabilnego montażu,

Wykonawca poinformuje dzień przed dostawą Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy   
 w celu spotkania w terenie i ustalenia dokładnego miejsca montażu.

Przed montażem Wykonawca poinformuje zamawiającego o dacie montażu wiat z trzydniowym wyprzedzeniem (dni robocze) w celu ustalenia prac z Zarządcami Drogi. W dniu montażu Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dokładnego miejsca montażu.

Termin 3 tygodnie od daty podpisania umowy.