

IR.271.2.84.2025 Zakup i dostawa sprzętu do ochrony ludności cywilnej – zakup narzędzi hydraulicznych.

Załącznik nr 4
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


Jeśli opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku 4 nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi.
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.	Wszystkie urządzenia muszą umożliwiać wspólną pracę w ramach danej części bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego wyposażenia.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 4, należy wypełnić (wskazać nazwy i oferowane parametry techniczne, funkcjonalne,) i dostarczyć przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających oferty, oprócz potwierdzenia ogólnym oświadczeniem jej zgodności z zaproszeniem ofertowym, konkretyzacji przedmiotu oferty przez wskazanie konkretnych oferowanych rozwiązań i wymaganych dokumentów.








	OFEROWANE WYPOSAŻENIE 
(należy podać konkretną markę, model lub inne oznaczenie zgodne z dokumentami technicznymi pojazdu)


PARAMETRY TECHNICZNE
	L.P.
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANE URZĄDZENIE /SPRZĘT
	PROPOZYCJE WYKONAWCY
	OCENA SPEŁNIENIA WYMAGANIA

	I.
	WYPOSAŻENIE
	
	

	
	
A)  Nożyce,  akumulatorowe narzędzi hydraulicznych  - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 70 Mpa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - BC 180 I - 20 
- Siła cięcia - 760 kN
- Min. rozwarcie ostrzy wg. PN-EN 13204 - 180mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy - 202mm
- Technologia wykonania ostrzy - odkuwane
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca 
w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 20 kg
Sterowanie za pomocą przełącznika gwiaździstego umożliwiający operowanie kciukiem zarówno osób praworęcznych jak i leworęcznych

B) Rozpieracz ramieniowy, akumulatorowe narzędzi hydraulicznych - 1 szt., 

- Ciśnienie robocze - 70 Mpa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5
- Minimalne rozwarcie ramion - 730 mm
- Minimalna siła rozpierania - 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania - 658 kN
- Siła ciągnięcia - 58 kN
- Siła ściskania - 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów 
w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacz
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca 
w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg
Sterowanie za pomocą przełącznika gwiaździstego umożliwiający operowanie kciukiem zarówno osób praworęcznych jak i leworęcznych

C)Rozpieracz kolumnowy, akumulatorowe narzędzi hydraulicznych - 1 szt.

 Rozpieracz kolumnowy: 2 tłokowy 
Długość w stanie złożonym: 876 mm 
Długość urządzenia po rozłożeniu: 1503 mm 
Siła na 1 tłoku: 127 kN 
Skok 1 tłoka: 451 mm 
Siła na 2 tłoku: 60 kN 
Skok 2 tłoka: 425 mm 
Stopień ochrony IP urządzenia: IP 58 
Głębokość zanurzenia pod wodą: do 3 m 
Waga z akumulatorem: 21,9 kg 
- Sterowanie urządzeniem za pomocą przełącznika gwieździstego

D.Zestaw zasilający
1.Akumulator li-lon 9 Ah – 3 szt.
- Rodzaj - Li-Ion
- Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie - 25,2 V
- Pojemność całkowita 9 Ah 
(napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy
- Możliwość montażu akumulatora do 3m pod wodą
- Stopień ochrony - IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą
- akumulatory współpracujące z narzędziami w poz. A, B,C
2. Ładowarka sieciowa 230V do akumulatorów wymienionych w punkcie 1 – 1 szt.
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